**Обработка новых лыж со ШШ или старых, давно не циклеванных.**

 (Время работы 20-30 мин)

1. Прочно закрепите лыжу в станке для обработки лыж.

2.Возьмите циклю "+" так, чтобы большие пальцы рук могли контролировать ширину охвата цикли по ширине скользящей поверхности (СП). Цикля "+" имеет более агрессивную структуру и хорошо выравнивает СП лыж.

3. Проконтролируйте угол между СП и циклей. Оптимальным будет угол в 40-45\*.

4. Сам процесс циклёвки не представляет ничего сложного. Движение рук параллельно СП. Циклим участками, следующим движением немного перекрывая предыдущее. После первого движения циклёвки от носка к пятке на 40-50 см, мы увидим характерные неровности на СП : "ямки", "ложбинки", заваленные канты. Это было всё скрыто под парафином. Надо выравнивать СП многократностью проходов. Это повышает качество конечного результата. Следите за рисунком на СП лыжи, а также за видом стружки. Она должна быть пушистая и легко растягиваться. Продолжайте двигаться по СП участками и обратите внимание на общий вид СП. Картина должна быть ровной без видимых границ участков.

5. После того, как СП выровнена, необходимо сделать несколько проходов , возможно всего 2-4, по СП лыжи циклей "U" , если погодные условия от 0 до -10 С (при новом снеге, а при старом или абразивном до - 12 С), или циклей "-", если t от - 12 С и ниже. Это необходимо для того, чтобы изменить ту структуру, нанесённую циклей "+", в соответствии с погодными условиями или состоянием снега.

6. Установить щётку HS в "болгарку" и выставить максимальное количество оборотов.

7. Провести щёткой по СП лыжи 3 и более раза не спеша, лёгким движением от носка к пятке по ходу вращения щётки. Если появиться небольшой рисунок, это нормально. Это бывает от вращающегося инструмента.

8. Охладить лыжи на улице 5-10 минут прежде, чем поставите на снег.