**Применение ФП щётки**

1. Выровняйте СП так, как описано в предыдущих рекомендациях.

2. После того, как СП выровнена, необходимо сделать несколько проходов, возможно всего 2-4, по СП лыжи циклей "U" , если погодные условия от 0 до -10 , либо оставить так, если высокая влажность и t около 0 С. Если снег такой влажный, что наполнен водой, то сделать накатку X-Riller.

3. Установить щётку FP в "болгарку".

4. Провести щёткой по СП лыжи 2-4 раза не спеша, лёгким движением от носка к пятке по ходу вращения щётки. Всё готово, поскольку эта щётка наносит более тонкий слой по сравнению с FP барабаном.

5. Установите щётку HS в "болгарку" с максимальным количеством оборотов и проведите щёткой по СП лыжи 2-3 или более раз, лёгким движением от носка к пятке по ходу вращения щётки.

6. Охладите лыжи на улице 5-10 минут прежде, чем поставите на снег.