**Обработка СП лыж при влажном снеге, воде, при t 0 C и выше при помощи щётки FP.**

1.Прочно закрепите лыжу в станке для обработки лыж.

2.Возьмите циклю "+" и проведите несколько раз циклей по СП лыж так, чтобы выдерживать необходимый угол, начиная со среднего усилия на лыжу, заканчивая лёгким.

3. Если возникла необходимость применения накатки, т.е. очень влажно, вода, применяйте X-Riller с достаточно большим усилием и короткими отрезками . Так же Вы можете регулировать глубину и плотность рисунка на определённом участке СПЛ. Для достижения ещё более глубокого рисунка, X-Riller следует нагревать на эл.плите. (не забудьте установить на X-Riller тепловой экран и защитите руки, например, перчатками.)

4. Установить щётку FP в "болгарку" и выставить максимальное количество оборотов.

5. Провести щёткой по СП лыжи 1-2 раза не спеша, лёгким движением от носка к пятке по ходу вращения щётки.

6. Установите щётку HS в "болгарку" с максимальным количеством оборотов.

7. Провести щёткой по СП лыжи 2-3 или более раз, лёгким движением от носка к пятке по ходу вращения щётки.

8. Охладить лыжи на улице 5-10 минут прежде, чем поставите на снег.